[main]
2000=刻录数据CD/DVD 4.2
2001=上一步
2002=下一步
2003=退出
2004=完成
2005=名称
2006=大小
2007=类型
2008=修改日期
2009=来源
2010=该文件夹已经包含一个名为"%s"的%s。
2011=您想要替换已有的%s吗？
2012=使用这一个？
2013=路径：%s
2014=修改时间：%s
2015=文件夹
2016=文件
2017=大小：%s
2018=制作成ISO镜像文件
2019=取消
2020=烧录
2021=时间：%2d:%2d
2022=刻录份数：%d/%d
2023=刻录状态：%s
2024=刻录信息：
2025=数据缓冲：
2026=设备缓冲：
2027=刻录进度：
2028=正在启动刻录...
2029=正在启动制作镜像文件...
2030=正在擦除盘片...
2031=正在后台进行格式化操作...
2032=正在关闭轨道...
2033=正在进行预处理，请等待...
2034=正在中止，请等待...
2035=正在导入区段，请等待...
2036=写光盘数据发生错误，正在中止...
2037=正在校验光盘数据...
2038=正在关闭光盘，需要一点时间，请等待...
2039=第一步：
2040=选择刻录盘片类型。
2041=第二步：
2042=添加需要刻录的文件和文件夹。
2043=第三步：
2044=选择刻录设备，设置光盘刻录参数。
2045=第四步：
2046=盘片刻录。
2047=替换
2048=全部替换
2049=不替换
2050=烧录数据CD
2051=烧录数据DVD
2052=烧录可启动数据CD
2053=烧录可启动数据DVD
2054=建立标准的数据光盘，数据光盘可用来保存所有类型的文件和完整的文件夹。光盘可以在所有的Windows操作系统上读取，可以备份您重要的数据。
2055=创建一张可用来保存所有类型文件和文件夹的数据DVD。该数据DVD可以在所有的Windows操作系统上读取。
2056=创建一张可以引导标准数据光盘，可以保存所有类型的文件和完整的文件夹。光盘可以在所有的个人电脑上使用CD-ROM设备直接引导个人电脑的启动。并且数据可以在所有的Windows操作系统上读取。
2057=创建一张可以引导标准数据DVD，保存所有类型的文件和文件夹数据DVD，光盘可以在所有的个人电脑上使用DVD-ROM设备直接引导个人电脑的启动。并且数据可以在所有的Windows操作系统上读取。
2058=请选择镜像文件：
2059=上层
2060=新建
2061=导航
2062=添加
2063=删除
2064=删除所有
2065=目标设备：
2066=光盘卷标：
2067=烧录速度：
2068=烧录方式：
2069=烧录份数：
2070=启用防烧死技术
2071=模拟刻录
2072=烧录完成校验数据
2073=更多卷信息设置...
2074=正在添加目录：%s
2075=正在添加文件：%s
2076=是否移除选择的项目吗？
2077=是否删除所有已添加的文件和文件夹？
2078=我的光盘
2079=请选择启动镜像文件
2080=找不到启动镜像文件
2081=请选择要刻录的文件或文件夹
2082=添加
2083=新建文件夹
2084=轨道一次刻录
2085=光盘一次刻录
2086=光盘一次刻录/RAW96
2087=写入镜像文件...
2088=请放入要刻录的光盘到设备\n%s
2089=设备中没有盘片，请先插入要刻录的盘片...
2090=无法识别到设备中的盘片
2091=光盘类型：
2092=盘片不可写，您不能刻录数据到盘片中，请换可写盘片...
2093=不支持
2094=支持
2095=节区：%d 轨道：%d 模式：%s \n\t开始位置：%d 结束位置：%d 轨道长度:%d 轨道容量：%.2fMB\n
2096=空白盘片
2097=没有要烧录的数据
2098=是否要刻录
2099=ISO镜像文件 (*.ISO)|*.iso||
2100=您选择使用的卷不允许写入大于4GB的文件，请保存在NTFS卷。\n或删除一些刻录文件，使刻录数据小于4GB再试。
2101=卷剩余容量不足
2102=您确定要终止刻录过程吗？如果终止，正在刻录的光盘将不能读取
2103=正在终止刻录过程，请稍等...
2104=刻录过程已经被终止！
2105=正在准备
2106=刻录完成，检验失败
2107=刻录失败
2108=刻录遇到错误，后继任务已被取消
2109=刻录完成，检验成功。
2110=刻录成功, 启动数据校验
2111=正在执行数据校验...
2112============ 模拟刻录完成 ===========
2113=无效的设备
2114=刻录已经成功完成
2115============ 真实刻录完成 ===========
2116=光盘刻录完成，请更换新光盘后点击确定，继续刻录...
2117=后续刻录任务已经被取消...
2118=正在刻录数据 %4.2f/%4.2fMB
2119=启动镜像文件不符合标准
2120=初始化刻录数据失败，文件或目录长度不符合标准
2121=写入镜像文件：
2122=创建镜像文件失败
2123=盘片不支持模拟刻录，将取消模拟刻录，是否继续刻录？
2124=取消了模拟刻录...
2125============ 开始模拟刻录 ===========
2126============ 开始真实刻录 ===========
2127=启动刻录失败
2128=启动刻录成功，正在刻录中...
2129=盘片不可写，或者设备不支持此类型盘片刻录
2130=刻录可启动光盘，光盘必需是空白盘片。\n
2131=盘片已经被终结，不能继续刻录数据。\n或者盘片没有关闭节区，不能进行追加刻录\n
2132=盘片剩余刻录容量不足，不能进行刻录。
2133=请更换光盘后重试
2134=是否擦除盘片后，继续刻录...
2135=正在擦除盘片...
2136=光盘擦除失败
2137=添加文件失败
2138=您选择的刻录光盘类型与设备中的盘片类型不符，请放入%s类型盘片继续...
2139=光盘不是空白，是否追加刻录数据到光盘中？\n确定：保留当前光盘内容并添加当前要刻录的文件及文件夹到光盘。\n取消：以前刻录的文件及文件夹将不可见。 
2140=98BOOT.img
2141=注册
2142=模拟刻录：
2143=正在校验数据 %4.2f/%4.2fMB
2144=%s文件校验失败。
2145=结束光盘
2146=启用“防烧死技术”提高设备刻录的稳定性能，降低刻录失败损坏光盘的几率。
2147=启用“模拟刻录”首先进行光盘的测试刻录，刻录失败并不会损坏光盘，测试刻录成功后将进行正式刻录，以保证刻录成功。
2148=启用“结束光盘”光盘将不能继续追加刻录数据。
2149=启用“刻录完成检验数据”保证刻录数据的准确性。
2150=第一步/共四步
2151=第二步/共四步
2152=第三步/共四步
2153=第四步/共四步 
2154=[试用版]