[preset00]
fRating=2
fGammaAdj=1
fDecay=1
fVideoEchoZoom=1
fVideoEchoAlpha=0
nVideoEchoOrientation=1
nWaveMode=1
bAdditiveWaves=0
bWaveDots=0
bWaveThick=1
bModWaveAlphaByVolume=0
bMaximizeWaveColor=0
bTexWrap=0
bDarkenCenter=0
bRedBlueStereo=0
bBrighten=0
bDarken=1
bSolarize=0
bInvert=0
fWaveAlpha=1
fWaveScale=0.535234
fWaveSmoothing=0.5
fWaveParam=-0.5
fModWaveAlphaStart=0.5
fModWaveAlphaEnd=1
fWarpAnimSpeed=1
fWarpScale=1
fZoomExponent=1
fShader=1
zoom=1
rot=0
cx=0.5
cy=0.5
dx=0.00001
dy=0.00001
warp=0.01
sx=1
sy=1
wave_r=1
wave_g=1
wave_b=1
wave_x=0.5
wave_y=0.5
ob_size=0.005
ob_r=0.4
ob_g=0.3
ob_b=0
ob_a=1
ib_size=0.01
ib_r=1
ib_g=0.6
ib_b=0
ib_a=1
nMotionVectorsX=64
nMotionVectorsY=2
mv_dx=0
mv_dy=-0.1
mv_l=5
mv_r=0.2
mv_g=1
mv_b=1
mv_a=0.5
per_frame_1=warp = 0;
per_frame_2=wave_r = 0.5 + 0.3*sin(time*0.894);
per_frame_3=wave_g = 0.53 + 0.33*sin(time*1.14);
per_frame_4=wave_b = 0.4 + 0.1*(1-bass);
per_frame_5=thresh = above(bass_att,thresh)*2+(1-above(bass_att,thresh))*((thresh-1.3)*0.96+1.3);
per_frame_6=test = equal(thresh,2);
per_frame_7=dx_r = test*0.002*sin(5*time)+(1-test)*dx_r;
per_frame_8=dy_r = test*0.002*sin(6*time)+(1-test)*dy_r;
per_frame_9=zoom = zoom -0.01*thresh;
per_frame_10=dx = 1.1* dx_r;
per_frame_11=dy = 1.1* dy_r;
per_frame_12=dx = dx + if (above(bass,1.3), 21*dx_r, 0);
per_frame_13=mv_x = if(test,2,64);
per_frame_14=mv_y = if(test,64,2);
per_frame_15=mv_dx = if(test,-0.1,0);
per_frame_16=mv_dy = if(test,0,-0.1);
per_frame_17=mv_a = if(test,1,0.5);
per_frame_18=xpos = xpos + 0.05*(80*dx_r - xpos);
per_frame_19=ypos = ypos + 0.05*(80*dy_r - ypos);
per_frame_20=wave_x = 0.5 - xpos + 0.1*sin(2*time);
per_frame_21=wave_y = 0.5 - ypos + 0.1*cos(2*time);
per_frame_22=q1 = wave_x;
per_frame_23=q2 = 1 - wave_y;
per_pixel_1=newx = x - q1;
per_pixel_2=newy = y - q2;
per_pixel_3=newrad = sqrt((newx)*(newx)+0.5625*(newy)*(newy))*2;
per_pixel_4=newzoom = pow(1.03, pow(0.01+sin(newrad*newrad), newrad*2-1));
per_pixel_5=dx = min(5*newrad,1)*dx + max(-newrad*5+1,0)*((newx)*newzoom - newx);
per_pixel_6=dy = min(5*newrad,1)*dy + max(-newrad*5+1,0)*((newy)*newzoom - newy);
